	[image: image1.png]


AYUNTAMIENTO DE  SEGOVIA

http://www.segovia.es
	Secretaría General




[image: image2.png]




Convenio con la Fundación Juanelo Turriano para el estudio histórico, diseño, construcción, montaje y puesta en funcionamiento de rueda hidráulica para ingenio de laminar de la Casa de Moneda de Segovia.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA Y LA FUNDACIÓN JUANELO TURRIANO

En Segovia, a 14 de abril de 2015

REUNIDOS

De una parte Dña.                      , en su condición de Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Segovia, con domicilio en la Plaza Mayor nº 1 de Segovia (40001) y CIF           , hallándose expresamente facultada para la firma de este documento en virtud de su cargo.

Y de otra parte D.                  , Presidente de la Fundación Juanelo Turriano, con domicilio en la calle Zurbano nº 41 de Madrid (28004) y C.I.F.:           , facultado para este acto en virtud de Poder otorgado ante Notario en fecha de 23 de Diciembre de 2008, que se adjunta.

Las partes actúan en el ejercicio de las competencias que, respectivamente, tienen atribuidas y reconociéndose mutua capacidad para este acto,

MANIFIESTAN

Que el art. 25.1 y 25.2 e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, establece que el Municipio para  la gestión  de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios  públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal y ejercerá  en todo caso, competencias en los términos de la legislación del estado y de las Comunidades Autónomas en materia de Patrimonio Histórico-Artístico

Que el Ayuntamiento de Segovia es titular del complejo denominado “Casa de Moneda”, también conocida como “El Real Ingenio de la Moneda”, magnífico ejemplo de la tecnología del Renacimiento, recientemente rehabilitado. Su construcción se llevó a cabo entre los años 1583 y 1588, por expreso mandato del rey Felipe II, quien encargó el proyecto a su arquitecto Juan de Herrera. Éste diseñó un edificio industrial específicamente concebido para realizar en él todo el proceso de acuñación, desde el control de la llegada del metal en bruto hasta el producto final, la moneda. El sistema de laminadores y acuñadores cilíndricos era una tecnología de vanguardia que llegó a España en 1585, gracias a las buenas relaciones que mantenía el rey con el Archiduque Fernando del Tirol, su primo.

La nueva fábrica fue un modelo de organización interna con un proceso de fabricación en serie, precursor de las nuevas formas de producción industrial que surgirían más de doscientos años después durante la Revolución Industrial. Una de las características más relevantes de su producción fue su elevada mecanización en el proceso de acuñación, aprovechando la energía hidráulica del río Eresma que por medio de ruedas hidráulicas daba movimiento a diferentes máquinas.

Que la Fundación Juanelo Turriano, es una institución reconocida y clasificada como institución docente privada por el Ministerio de Educación y Ciencia (BOE de 15-III-89), e inscrita en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Educación y Ciencia con fecha 27 de septiembre de 2005.

Que la Fundación Juanelo Turriano, de conformidad con el Artículo 6º de sus Estatutos, tiene como fines el fomento de la investigación histórica, y en especial el estudio de la historia de las técnicas y de las ciencias, así como de las materias que con ellas pudieran estar conectadas.

Que según se indica en el Artículo 8º de sus Estatutos, la Fundación Juanelo Turriano podrá realizar estos fines participando en el desarrollo de las actividades de otras entidades que de algún modo puedan servir a los fines perseguidos.

Que entre las actividades y proyectos del Ayuntamiento de Segovia se encuentra la creación de un Museo permanente en la Casa de Moneda, una vez concluidas las obras de rehabilitación.

Que es voluntad de las partes sumar esfuerzos para colaborar en el desarrollo de este proyecto, cuyo interés cultural aprecian de forma muy satisfactoria dichas Instituciones, por lo que acuerdan formalizar el presente Convenio conforme a las siguientes

CLAUSULAS

1ª. El objeto del presente convenio es la colaboración entre el Ayuntamiento de Segovia y la Fundación Juanelo Turriano para  estudio histórico, diseño, construcción, montaje  y puesta en funcionamiento de una rueda hidráulica para el ingenio de laminar de la Casa de Moneda de Segovia.

2ª. La Fundación Juanelo Turriano se hará cargo de los trabajos y costes relativos a:

· Búsqueda documental 

· Estudio Histórico

· Anteproyecto.

· Proyecto de ejecución.

· Fabricación

· Dirección de obras del montaje

· Ensayos y pruebas finales.

3ª. Será competencia del Ayuntamiento de Segovia:

· La recepción de la rueda al terminar los trabajos.

· La aportación del espacio público para su exhibición permanente

· Grúa para el montaje en el lugar de exposición.

· Vigilancia, mantenimiento y conservación de la instalación

· La asistencia a los ensayos.

· La madera para la construcción de la rueda.

4ª. El presente convenio se ejecutará en el ejercicio 2015.

5ª. El coste total de los trabajos objeto de construcción de la rueda es el que figura en el ANEXO I del presente convenio.

6ª. En la publicación y difusión por cualquier medio de los trabajos realizados en el marco de este convenio, se hará referencia a las partes firmantes, mediante la presencia destacada de sus símbolos, anagramas o logotipos, así como por cualquier otra forma que las partes consideren pertinente.

7ª. Se constituye una Comisión de Seguimiento integrada por dos representantes de cada una de las partes, a la que corresponderá velar por el correcto desarrollo y ejecución de lo dispuesto en este convenio, así como impulsar la adopción de las medidas y acciones necesarias para el eficaz cumplimiento de los objetivos comunes perseguidos por las partes.

8ª. Ninguna de las manifestaciones que se contienen en el presente convenio supone la cesión o transmisión de cualesquiera derechos de propiedad intelectual o industrial titularidad de las partes

9ª. En la ejecución del contenido del presente convenio, cada parte soportará los tributos que se puedan devengar y sean de su cargo según la Ley.

10ª. La Fundación Juanelo Turriano en el mismo acto de recepción de los trabajos, cede la propiedad de la rueda hidráulica al Ayuntamiento de Segovia. Esta cesión será recogida en una placa o señalizador urbano que la Fundación Juanelo Turriano podrá colocar en el emplazamiento del “Ingenio”.

11ª. En caso de cualquier duda o controversia que pudiera suscitarse con motivo de la interpretación o ejecución del presente convenio, las partes acuerdan resolverlo de forma amistosa, y en caso de persistir alguna diferencia ambas partes se someten  al régimen jurídico del presente convenio,  la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local, y la Ley de Contratos de las Administraciones  Públicas  para la resolución de dudas 

Habiendo leído el presente por si mismos y hallándose conformes, lo firman por duplicado ejemplar y a un solo efecto, en Segovia a 14 de abril de 2015

EL Presidente de la Fundación Juanelo Turriano

Excmo. Ayuntamiento de Segovia”
ANEXO I

PRESUPUESTO

1. Rueda hidráulica de eje horizontal de 13 1/2 pies de diámetro y palas rectas para el accionamiento de laminador, formada por:

· Árbol o eje metálico con caja para cruces y acoplamiento elástico y sistema con barrera para evitar la entrada de agua al edificio, montado sobre cojinetes de acero inoxidable y soportes metálicos.

· Eje de trasmisión metálico situado dentro del edificio para acoplamiento con el ingenio de laminar con sistema de corona dentada y acoplamiento elástico sobre soportes metálicos y cojinetes de bolas.

· Dos cruces en madera de 28 x 10 cm de sección y 275 cm de longitud.

· Cuatro camones de o piezas curvas de madera que unen las cruces formado un circulo, cada una de ellas con una abertura de 90º. Unidas por pasadores metálicos y refuerzos laterales en hierro.

· Dieciséis palas rectas en madera con su espiga y ranura para cuña de apriete.

· Dos coronas circulares de 275 cm de diámetro exterior, que actúan de cierres laterales para las palas, formada cada una de ellas por ocho gualderas curvas con abertura de 45º, unidas entre si a media madera y por pasadores-clavos, con un espesor de 4 cm.

· Estas coronas se unirán a las palas de las cruces por medio de tirafondos forjados de hierro y con refuerzos metálicos.

· Cubre árbol exterior en chapa de acero corten y fijada a la pared del edificio.

2. Proyecto; Estudio histórico y diseño

3. Dirección de obra y puesta en funcionamiento

4. Montaje de la rueda y emplazamiento en el saetín con sistema de pértiga de accionamiento y funcionando:

· Montaje y alineación de soportes porta cojinetes.

· Emplazamiento de rueda hidráulica, alineación y nivelación.

· Construcción y montaje de pértiga de accionamiento de compuerta.

· Montaje de trasmisión interior al laminador.

· Puesta en marcha.

COSTE
27.340,00 €

21 % IVA
.5.741,40 €

TOTAL PRESUPUESTO
33.081,40 €
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